[붙임]

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
구급소방자동차의 인정기준	구급소방자동차의 인정기준
1. ∼ 2. (생 략)	1. ∼ 2. (현행과 같음)
3. 도장 3.1 (생 략) 3.2 각종 개폐문의 잠금 장치가 닿는 부분은 도장이 벗겨지지 아니하도록 “ㄷ” 자로 접어 시공하여야 한다.	3. 도장 3.1 (현행과 같음) 3.2 -------------------------- ----------------- 벗겨지지 아니하는 구조로 시공되어야 한다.
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
5. 구급차의 일반구조 등 5.1 ~ 5.9 (생 략) 5.10 승강구 및 도어 1) ~ 2) (생 략) 3) 측면승강구 제1단의 높이는 지면으로부터 400 mm 이내에 위치하여야 한다.<단서 신설> 4) ~ 5) (생 략) 6) 도어 위 차체에 빗물받이 레일을 설치하고, 빗물받이 레일은 도어 양쪽 가장자리보다 25 mm 이상 돌출하여 빗물 등이 흐를 수 있도록 하여야 한다. 7) (생 략)	5. 구급차의 일반구조 등 5.1 ~ 5.9 (현행과 같음) 5.10 승강구 및 도어 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) -------------------------- --------------------------- ------------------ 다만, 승합형 자동차를 구조변경하여 제작하는 차량은 그러하지 아니한다. 4) ~ 5) (현행과 같음) 6) 승강구 위 차체에 흐르는 빗물이 승강구에 떨어지지 않는 구조이어야 한다. 7) (현행과 같음)
6. 전기 및 통신장치 등 6.1 전기장치 1) ~ 2) (생 략) 3) 전선이 엔진열․배기열 등과 접하는 곳은 열로부터 보호되는 내열전선을 사용하여야 한다. 4) ~ 5) (생 략) 6.2 ~ 6.3 (생 략)	6. 전기 및 통신장치 등 6.1 전기장치 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) <삭 제> 4) ~ 5) (현행과 같음) 6.2 ~ 6.3 (현행과 같음)
7. 특수경고등 및 조명기구 7.1 특수경고등은 주경광등, 측면․후미경광등, 전조등, 차체작업등으로 구성되며, 다음에 적합하여야 한다. 7.2 주경광등 1) ~ 3) (생 략) 4) 주경광등은 「소방자동차 경광등의 인정기준」에 적합한 제품을 설치하거나 다음에 적합하여야 한다. (1) 주경광등은 「소방자동차 경광등의 인정기준」 5.기능, 6.전원전압변동시험, 7.충격시험, 8.소음시험, 9.연속작동시험, 10.살수시험, 11.진동시험, 12.주위온도시험, 13.습도시험, 14.열변형및난연성능시험, 16.변색시험, 17.절연저항시험, 18.절연내력시험의 기준에 적합하여야 한다. (2) (1)의 시험시료를 차량에서 직접 채취하기 어려운 경우에는 동일한 것으로 인정되는 별도의 시료로 시험을 할 수 있다. 7.3 측면 및 후미경광등 1) ~ 2) (생 략) 3) 측면 및 후미경광등은 「소방자동차 경광등의 인정기준」에 적합한 제품을 설치하거나 다음에 적합하여야 한다. (1) 측면 및 후미경광등은 「소방자동차 경광등의 인정기준」 5.기능, 6.전원전압변동시험, 7.충격시험, 8.소음시험, 9.연속작동시험, 10.살수시험, 11.진동시험, 12.주위온도시험, 13.습도시험, 14.열변형및난연성능시험, 16.변색시험 17.절연저항시험, 18.절연내력시험의 기준에 적합하여야 한다. (2) (1)의 시험시료를 차량에서 직접 채취하기 어려운 경우에는 동일한 것으로 인정되는 별도의 시료로 시험을 할 수 있다. 7.4 ~ 7.5 (생 략) 7.6 차체작업등 1) ~ 4) (생 략) 5) 차체작업등은 「소방자동차 차체작업등의 인정기준」에 적합한 제품을 설치하거나 다음에 적합하여야 한다. (1) 차체작업등은 「소방자동차 차체작업등의 인정기준」 5.기능, 6.전원전압변동시험, 7.주위온도시험, 8.습도시험, 9.연속작동시험, 10.살수시험, 11.연변형및난연성능시험, 12.주위온도시험, 13.진동시험, 14.충격시험, 15.소음시험, 16.절연저항시험, 17.절연내력시험의 기준에 적합하여야 한다. (2) (1)의 시험시료를 차량에서 직접 채취하기 어려운 경우에는 동일한 것으로 인정되는 별도의 시료로 시험을 할 수 있다.	7. 특수경고등 및 조명기구 7.1 -------------------------- ------------------ 전조등으로------------------------- ------------- 7.2 주경광등 1) ~ 3) (현행과 같음) 4) <삭 제> 7.3 측면 및 후미경광등 1) ~ 2) (현행과 같음) 3) <삭 제> 7.4 ~ 7.5 (현행과 같음) 7.6 차체작업등 1) ~ 4)(현행과 같음) 5) <삭 제>
8. 환자실 등 8.1 ~ 8.6 (생 략) 8.7 물탱크 및 싱크대 1) (생 략) 2) 물탱크의 용량은 10 L 이상이어야 한다. 3) ~ 4) (생 략) 8.8 ~ 8.9 (생 략)	8. 환자실 등 8.1 ~ 8.6 (현행과 같음) 8.7 물탱크 및 싱크대 1) (현행과 같음) 2) --------------- 4 -------- ---------- 3) ~ 4) (현행과 같음) 8.8 ~ 8.9 (현행과 같음)
9. ~ 17. (생 략)	9. ~ 17. (현행과 같음)
	부 칙 제1조(시행일) 이 기준은 2011년 8월 8일부터 시행한다. 제2조(경과조치) 이 기준 시행당시 종전의 규정에 따라 KFI인정 또는 제품검사를 신청한 제품에 대하여 신청자가 요청하는 경우에는 이 기준을 적용하여 KFI인정 또는 제품검사 할 수 있다.
[별표 1] (생 략)	[별표 1] (현행과 같음)
[별도 1] ~ [별도 2] (생 략)	[별도 1] ~ [별도 2] (현행과 같음)